* Geeignete Kameras
  + Im Lager:
    - Unifi theta
  + Nicht im Lager
* Systeme
  + Unifi Theta Kamera
    - Detection Zones
    - Border Lines (Ein- Ausgang erkennen)
    - RTSP-Stream
    - Tensor Flow KI
  + Rasberri Pi KI (<https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-objekterkennung-mittels-tensorflow-und-kamera/?utm_content=cmp-true>)
  + https://www.youtube.com/watch?v=-9cjfw6W\_EU&t=6s
* Kommunikation zwischen Systemen
  + MQTT